[헤더 그래픽 이미지]
| ### 초를 알고 있나요? 시간을 기준으로 한 속도(단위 사긴동안 한 일, 거리 등등 으로 표기됨)는 '정확한 계산을 보다 빠르게'라는 컴퓨터의 숙명적 사명에 의하여 컴퓨터 성능의 척도가 되고 있다. 먼저 second라는 영문 개념은 60초가 모여 1분이 되고, 60분이 모여 1시간이 된다라는 생각만을 하는 사람들에게는 외외로 생각될 수 있다. 서구권에서는 위의 반대로 1시간은 60분으로 이루어졌고, 1분은 60초로 이루어졌다라고 생각했다고 한다. 이에 따라 첫 번째 시간 분해에 대해서는 '미세한·상세히'라는 뜻을 가진 분(minute)으로, 두 번째 시간 분해를 '두 번째·2등의'라는 뜻을 가진 초라고 부르는 것이라고 한다. 초의 기준은 과학과 수학의 발달에 따라 변하게 된다. 가장 먼저는 역시 해시계로 B.C 2000여년 경 60진법을 사용하던 비빌로니아에서 만든 해시계가 그 시작이지만 당시기준으로는 정확한 초 간격(초와 초 사이의 간격이 1초임) 개념을 생각할 수는 없었을 것이다. 해시계 또는 별시계(밤에도 시간은 흘러가니까)를 시작으로 덕수궁이나 만원권 지폐에서 볼 수 있는 자격루로 대표되는 물시계로 그 흐름은 이어진다. 세종 때 장영실이 만들었다는 자격루는 상당히 정확한 시간 계측이 가능했다고 한다.) 그 다음은 진자의 주기이다. 초등 학교 시절 과학관 등을 방문해보았다면 천장에 끈 등으로 고정된 추가 왕복 운동하는 '진자(정확하게는 단진자)'라는 것을 본 적이 있을 것이다. 단진자는 지구상의 동일 위치(중력이 같음)에서는 추의 무게 등과는 관계없이 실의 길이에 의해 왕복되는 주기는 동일한 단진자의 등시성(等時性)이 적용된다. 그 후 시간이 흘러 수학·물리·천문학 등이 더더욱 발달하고 지리적 발견이 활성화되면서 장소에 구애를 받지 않는 시간 측정방법이 개발되기 시작했다. 그 방법은 다시 고대의 방법과 유사한 태양의 이동을 기준으로 삼는 것이었다. 남중(머리위)의 해가 다시 남중될 때까지의 주기, 즉 지구의 자전 주기를 24로 정한 후 이를 세분화하여 시간을 표시하는 평균 태양시가 19세기 후반에서 20세기 중반까지 사용된다. 그러나 평균 태양시는 지구 자전 주기가 항상 일정하지 않기 때문에 과학 문명이 발달하면서 처음에는 무시했던 시간 오차가 과학 분야는 물론 실제 생활에도 적지 않은 문제를 발생하게 되었다. |  |
[내비게이션 구성 요소]
[내비게이션 구성 요소]
[내비게이션 구성 요소]
[내비게이션 구성 요소]
[내비게이션 구성 요소]
[내비게이션 구성 요소]
[내비게이션 구성 요소]